Firmware oficial Artillery Genius (compilado de fábrica)
==================================================

Contenido:
- genius-firmware.zip: firmware para la placa principal (mainboard)
- genius-TFT-firmware.zip: firmware para la pantalla TFT (descomprimir y copiar al microSD)

INSTRUCCIONES:
- Mainboard: flashear con el procedimiento estandar Artillery (microSD o USB segun modelo).
- TFT: descomprimir el ZIP, copiar al microSD raiz y arrancar la pantalla.

Fuente: pack oficial Artillery + curado por Totalmente Personalizado / Rincon del Manco.
Soporte tecnico: rincondelmanco.com / totalmentepersonalizado.com
