Firmware oficial Artillery Hornet (compilado de fábrica)
==================================================

Contenido:
- hornet-firmware.zip: firmware para la placa principal (mainboard)

INSTRUCCIONES:
- Mainboard: flashear con el procedimiento estandar Artillery (microSD o USB segun modelo).
- TFT: descomprimir el ZIP, copiar al microSD raiz y arrancar la pantalla.

Fuente: pack oficial Artillery + curado por Totalmente Personalizado / Rincon del Manco.
Soporte tecnico: rincondelmanco.com / totalmentepersonalizado.com
